
% Detect.tex
%
% SatNOGS Optical Unofficial Guide
%
% Copyright (C) 2022, Jeff Moe
%
% This document is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0
% International Public License (CC BY-SA 4.0) by Jeff Moe.
%

\section{Satellite Detection}
\label{sec:satellite-detection}
\index{detection}

Description of \gls{satellite} detection processes.

\section{stvid Detection with \texttt{process.py}}
\index{stvid}\index{process.py}\index{Python}
To detect \gls{satellite} in a \gls{FITS} file using the stvid toolchain,
the \texttt{process.py} or, if it exists, the \texttt{process\_new.py}
Python script.

\subsection{\texttt{process.py} Operation}
\index{process.py}

This assumes you have installed \texttt{stvid} as shown in section \ref{sec:stvid-setup}.
Adjust dated directory to actual directory name.

\begin{minted}{sh}
cd stvid/
# Maybe you need to update TLE
./update_tle.py
./process_new.py -c config_new.ini -d data/obs/20220825_1/020502/
\end{minted}

